
### Processor Expert

* Softwarekomponente, Middleware
* Virtueller Programmierer
* Kann auch Dokumentation generieren
* Nachteil: besondere Behandlung bei der Nutzung von PE in einem VCS
  + Projekt speichern, Projekt schliessen, Pull, Projekt öffnen

# Embedded Components



Methoden:

* Enabled/disabled


Events:

* Implementation der ISR korrekt?
* *Events.c* resp *Events.h*

Properties:


* Zb pulse-width, duty-cycle bei einem PWM

# Betty Bossi




Doppelklick oder


drag and drop



Einstellungen vornehmen im Component Inspector


Generate Code





Mit ctrl + Leertaste sichtbar

Gut zu wissen - Help on Component



# Für ein sorgenfreies Arbeiten im Team

* Definieren wer welche Änderungen macht
* Regeln aufstellen:
  + A ist fertig mit der Änderung 🡪 commit 🡪 push
  + B löscht .pe file, schliess sein Projekt und macht dann ein pull
  + Bei B wird dann das .pe file von A generiert